Неликвиды литейного производства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол- во |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Графит измельченный 0-1мм ТУ 48-20-54-84 | т. | 1,0 |
| 2 | Графит измельченный 0-1мм ТУ 48-20-54-84 | кг. | 3560,0 |
| 3 | Графит измельченный 0.09-2.5мм | т. | 0,83 |
| 4 | Графит искусственный изм. 0-3мм | т. | 7,45 |
| 5 | Графит искусственный изм. 0-3мм | т. | 1,36 |
| 6 | Кварцит молотый ПКМВИ-2 ТУ 1511-022-00190495-2003 | т. | 7,717 |
| 7 | Масса огнеупорная LUSIL 98 06 | кг. | 1000,0 |
| 8 | Материал углеродосодержащий КГ-1 | т. | 3,1 |
| 9 | Материал углеродосодержащий КГ-1 | т. | 2,644 |
| 10 | Смесь огнеупорная Lusil 98 II G+0.6% B203 | т. | 1,0 |